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高温钨镍合金耐磨摆动阀门 V1.0
一、高温钨镍合金（氧化锆）耐磨摆动阀门的技术参数要求
阀门要满足输送原料特殊性，具有密封性良好、耐高温、耐腐蚀、耐磨损性强，开启要灵活，开闭无卡现象，阀腔无积灰现象。
1. 型号规格：DN50-DN300.
2、 耐温要求：-10～450℃。
3、 整体阀门使用寿命：≥2年。
4、 频繁开关使用耐磨性能：≥100000次。
5 、密封性能耐压公称压力：≥1.0Mpa。
6 、阀门动、静密封材料为：钨镍合金，合金层厚度>10（WC+Ni耐磨合金材质）或氧化锆。
7 、气缸推力输出动力：气缸执行机构工作压力为0.4～0.6Mpa。气缸推力由气缸活塞面积和工作压力而定。
8 、阀体采用灰铁（HT250）铸造。传动机构材质:（42CrMo 热处理调质）、阀板及密封环为高温钨镍耐磨合金或氧化锆，法兰连接，连接口标准：GB9119-2000    PN1.0。阀板、阀体耐磨副硬度需达到HRC65±2。弹簧顶起密封模式，弹簧材质：INC×718、INC×750或55CrSi。
9、摆动阀轴承采用SKF或NSK.提供原产地证明。
10、气动执行机构
（1）旋转摆动阀气动执行机构为国内知名品牌。
（2）旋转阀执行机构的输出力应与旋转阀所匹配。
（3）如果配置执行气缸的气源电磁阀，电气接口为NPT1/2”，电磁阀电源采用24V DC，电磁阀采用知名品牌。
（4）气动执行气缸流为直行程，为双作用气缸。
（5）气动执行气缸使用流体为压缩空气，压力范围为0.4~1.0MPa，温度范围在-20℃到100℃。
（6）气动执行气缸行程公差范围不得超过2mm。
 (7)  壳体材质采用铝合金，其表面为硬化阳极处理，有一定的防蚀性能和很强的机械强度；气缸端盖涂装环氧树脂涂层，可适应于室外及室内环境。
（8）合理的结构设计和润滑处理，有效的提高使用寿命，可在额定负载下作动100万次以上。
（9）传动采用拨叉设计，可灵活的将直线运动转变为旋转运动，输出扭矩特性曲线与阀门从开到关过程中扭矩的特性曲线是相近的。
（10）传动轴标准材质采用中碳调质钢，确保使用的机械强度。
（11）气缸内部的密封材料采用复合式密封结构（PTFE+石墨），带有自润滑功能，提高了使用寿命长；另有“O”型密封圈，增强气密性；传统的气缸密封形式为两个 “O”型环，易损耗，且无法避免漏气的现象。
（12）配阀门气管接头：不锈钢卡套接头两个.配置阀门信息开关接线盒。
11、 磁性接近开关型号：CS1-UX，安装支架，接线盒。
12、 气源管附属部件：优质高压管及接头附件。
13、设置阀门气动执行机构开关及阀门开关到位磁性开关线控制，能与DCS或PLC正常通信，大于DN125的阀门在侧阀座需要配置方形检修孔。
14、需满足现场安装条件，不允许改变原有的系统，原配置型号为CWF、BDF、LBJ。
15、阀门保证与现场颜色完全一致；
16、阀门高度、进出口法兰螺栓数量、直径及中心孔、进出口口径及上述尺寸完全满足、与现场尺寸相同，保证可以直接互换，便于维护检修及质量控制；法兰面高度可到我方现场实测，所供产品必须要能在我方现场正常安装，不需对进出口管道进行改动。
17、 随时提供整体气力输送系统上门技术服务。
18、钨镍合金或氧化锆阀芯提供拥有MAC或CNSA认证的检验报告。



摆动阀型号
	序号
	物料描述
	规格
	代号
	数量
	单位
	预算单价
	技术要求

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF10A\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A
	1
	台
	
	[bookmark: _GoBack]1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。
B  短的报君正

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF10A-01\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF10A-02\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF10A-03\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF10A-04\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF10A-05\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF10A-06\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF10A-07\福建威兹曼
	DN200 200℃
	WPBPMLWCNBDF10A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF10A\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF10A-01\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF10A-02\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF10A-03\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNSZF10A-04\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF10A-05\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF10A-06\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF10A-07\福建威兹曼
	DN200 400℃
	WPBPMHWCNBDF10A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF09A\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF09A-01\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF09A-02\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF09A-03\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF09A-04\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF09A-05\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF09A-06\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF09A-07\福建威兹曼
	DN175 200℃
	WPBPMLWCNBDF09A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF09A\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷/氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF09A-01\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF09A-02\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF09A-03\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNBDF09A-04\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF09A-05\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF09A-06\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF09A-07\福建威兹曼
	DN175 400℃
	WPBPMHWCNBDF09A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF08A\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF08A-01\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF08A-02\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF08A-03\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF08A-04\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF08A-05\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF08A-06\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF08A-07\福建威兹曼
	DN150 200℃
	WPBPMLWCNBDF08A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF08A\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF08A-01\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF08A-02\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF08A-03\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNSZF08A-04\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF08A-05\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF08A-06\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF08A-07\福建威兹曼
	DN150 400℃
	WPBPMHWCNBDF08A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF07A\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF07A-01\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF07A-02\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF07A-03\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF07A-04\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF07A-05\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF07A-06\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF07A-07\福建威兹曼
	DN125 200℃
	WPBPMLWCNBDF07A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF07A\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF07A-01\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF07A-02\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF07A-03\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNSZF07A-04\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF07A-05\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF07A-06\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF07A-07\福建威兹曼
	DN125 400℃
	WPBPMHWCNBDF07A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF06A\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF06A-01\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF06A-02\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF06A-03\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF06A-04\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF06A-05\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF06A-06\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF06A-07\福建威兹曼
	DN100 200℃
	WPBPMLWCNBDF06A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF06A\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF06A-01\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF06A-02\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF06A-03\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNSZF06A-04\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF06A-05\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF06A-06\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF06A-07\福建威兹曼
	DN100 400℃
	WPBPMHWCNBDF06A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF05A\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF05A-01\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF05A-02\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF05A-03\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF05A-04\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF05A-05\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF05A-06\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF05A-07\福建威兹曼
	DN80 200℃
	WPBPMLWCNBDF05A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF05A\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF05A-01\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF05A-02\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF05A-03\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNBDF05A-04\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF05A-05\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF05A-06\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF05A-07\福建威兹曼
	DN80 400℃
	WPBPMHWCNBDF05A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF04A\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF04A-01\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF04A-02\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF04A-03\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF04A-04\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF04A-05\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF04A-06\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF04A-07\福建威兹曼
	DN65 200℃
	WPBPMLWCNBDF04A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF04A\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF04A-01\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF04A-02\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF04A-03\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNSZF04A-04\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF04A-05\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF04A-06\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF04A-07\福建威兹曼
	DN65 400℃
	WPBPMHWCNBDF04A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMLWCNBDF03A\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMLWCNBDF03A-01\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMLWCNBDF03A-02\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMLWCNBDF03A-03\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMLWCNSZF03A-04\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMLWCNBDF03A-05\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMLWCNBDF03A-06\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMLWCNBDF03A-07\福建威兹曼
	DN50 200℃
	WPBPMLWCNBDF03A-07
	1
	套
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干灰设备备件\气动摆动耐磨阀\
WPBPMHWCNBDF03A\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A
	1
	台
	
	1、铝合金气缸
2、常温200°
3、钨合金+镍基合金金环/99瓷./氧化锆
4、常规接口。
5、提供国家级合金材质检验报告。
6、法兰按国标。

	2
	干灰设备备件\阀体上阀座\
WPBPMHWCNBDF03A-01\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-01
	1
	件
	
	

	3
	干灰设备备件\阀体阀芯\
WPBPMHWCNBDF03A-02\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-02
	1
	件
	
	

	4
	干灰设备备件\阀门连接件
（含顶头、弹簧、连接杆座）等\
WPBPMHWCNBDF03A-03\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-03
	1
	套
	
	

	5
	干灰设备备件\阀体连接臂\
WPBPMHWCNBDF03A-04\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-04
	1
	件
	
	

	6
	干灰设备备件\阀体轴承密封组件\
WPBPMHWCNBDF03A-05\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-05
	1
	套
	
	

	7
	干灰设备备件\气缸\
WPBPMHWCNBDF03A-06\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-06
	1
	件
	
	

	8
	干灰设备备件\气缸密封组件\
WPBPMHWCNBDF03A-07\福建威兹曼
	DN50 400℃
	WPBPMHWCNBDF03A-07
	1
	套
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